
	RIDER TÉCNICO DE ESCENARIO
SOTO  ·  OJEDA  ·  NANDAYAPA
Guitarra  ·  Contrabajo  ·  Batería     ·     Trío de jazz contemporáneo


Formación de este concierto. El trío estable es Soto · Cupich · Nandayapa; Saúl Ojeda sustituye al contrabajo en esta fecha.
ESCENARIO
El trío toca muy junto, en unos 3–4 m². Mantener a los tres músicos cerca. Escenario mínimo 4 × 3 m. Alfombra bajo la batería. Corriente cerca de guitarra y contrabajo. Atril solo si se pide con antelación.
PLOT DE ESCENARIO  (público →)
	SAÚL OJEDA
	TAVO NANDAYAPA
	PERE SOTO

	Contrabajo
Pastilla + micro DPA
1 monitor de piso
Atril si se pide
Espacio para tocar de pie
	Batería Gretsch
Bombo 18" · toms 12" / 14"
Tarola 14"
Alfombra
1 monitor de piso
	Ampli de guitarra (mín. 70 W)
Micro al ampli + línea stereo ME-50
1 micro para hablar
1 monitor de piso


PERE SOTO  —  guitarra
Amplificador de guitarra de calidad: Roland, Fender o Boss, mínimo 70 W.
Micro al amplificador y una segunda línea de la salida stereo de la pedalera Boss ME-50.
1 micrófono para hablar.
1 monitor de piso.
SAÚL OJEDA  —  contrabajo
Configuración preferente: pastilla y micrófono a la vez, mezclados por FOH según la sala. Objetivo: sonido natural y dinámico del contrabajo, con definición en la mezcla.
Pastilla (una de estas): Fishman Full Circle o Realist Lifeline.
Micrófono DPA para contrabajo o equivalente, con su montaje, colocado antes de la prueba de sonido.
1 canal para la pastilla + DI / preamplificación adecuada.
1 canal para el micrófono.
1 monitor de piso: oír claro el contrabajo, la batería y la guitarra. Evitar presión excesiva frente al micro del bajo (acoples).
Espacio para tocar de pie. Atril solo si se pide antes. Corriente cerca si hace falta.
TAVO NANDAYAPA  —  batería
Batería Gretsch (o equivalente): toms 12" y 14", tarola 14", bombo 18".
1 pedal de bombo · 1 pedal de hi-hat · 2 stands de tarola · 3 stands de platillo · 1 banco · 1 alfombra.
Micros: 2 overheads · 1 tarola · 1 bombo.
1 monitor de piso.
LISTA DE ENTRADAS
	CH
	FUENTE
	MICRO / LÍNEA
	NOTAS

	1
	Bombo
	Mic
	Bombo 18"

	2
	Tarola
	Mic
	14"

	3
	OH L
	Mic
	Overhead

	4
	OH R
	Mic
	Overhead

	5
	Pastilla contrabajo
	DI
	Fishman Full Circle or Realist Lifeline

	6
	Micro contrabajo
	DPA or similar
	Colocado antes de la prueba de sonido

	7
	Ampli guitarra
	Mic
	Al cono del ampli

	8
	Efectos guitarra
	Line / ME-50
	Salida stereo Boss ME-50

	9
	Anuncios
	Mic
	Pere Soto


MONITORES
3 monitores de piso (guitarra · batería · contrabajo). Cada músico necesita oír claro al trío. Mantener ganancias estables en ampli de guitarra y micro de bajo para evitar feedback.
CAMERINO / HOSPITALITY
Agua en el escenario. Camerino si hay. Prueba de sonido 45–60 minutos. Contacto: www.peresoto.com
Este rider describe el montaje preferente. Equivalentes razonables se aceptan si se confirman antes de la fecha.
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